##### Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr KIM.Z.30.3.2024

**ARKUSZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

|  |
| --- |
| **1. FOTEL** **OBROTOWY DO STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONEGO W MONITORY EKRANOWE – Grospol Futura 4S Plus lub równoważny (70 szt.)** |
| Parametry szczegółowe | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowabrutto w zł | Wartość brutto w zł(liczba szt x cena jedn. brutto) |
| **fotel biurowy obrotowy:** z ergonomicznie wyprofilowanym siedziskiem i oparciem, odpowiednimi do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, wyposażony dodatkowo w zagłówek. | **Producent, nazwa i typ oferowanego fotela obrotowego (dane obowiązkowe):** | **70**  |  |  |
| **podstawa jezdna:** * pięciopodporowa z aluminium z możliwością obrotu wokół osi pionowej 360 stopni,
* kółka miękkie nierysujące powierzchni twardych, odpowiednie również do powierzchni dywanowych.
 |  |
| **oparcie:*** regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 65 mm
* regulacja wysokości profilu lędźwiowego - regulacja bez demontażu siatki oparcia
* oparcie wykonane z siatki w kolorze czarnym lub ciemnoszarym, zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza, dopasowujące się do kształtu pleców użytkownika, z wyprofilowaniem w części podpierającej lędźwie
* odporność na ścieranie materiału oparcia – min. 150 tys. cykli Martindalea
 |  |
| **zagłówek:*** zagłówek 3D z regulacją wysokości, głębokości, obrotu wokół poziomej osi
* zagłówek wykonany z siatki, w kolorze odpowiadającym oparciu
* możliwość demontażu zagłówka
 |  |
| **siedzisko:*** wymiary siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, ergonomicznie wyprofilowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud
* pokrycie siedziska - tkanina:
	+ odporność na ścieranie: minimum 100 tys. cykli Martindalea
	+ trudnozapalność tkaniny
	+ kolor tkaniny do uzgodnienia na etapie realizacji
	+ minimum 5 kolorów tkaniny do wyboru, w tym: czarny, ciemnoszary, granatowy
* mechanizm regulacji głębokości siedziska w zakresie min. 50 mm
 |  |
| **mechanizm ruchowy:*** synchroniczny mechanizm ruchowy polegający na równoczesnym ruchu ("bujaniu się") oparcia i siedziska z możliwością blokady w kilku pozycjach wychylenia.
* funkcja zapobiegająca przed uderzeniem oparcia w plecy Użytkownika po zwolnieniu wybranej pozycji wychylenia oparcia
* funkcja regulacji wysokości siedziska za pomocą pneumatycznego podnośnika
 |  |
| **podłokietniki:*** regulacja co najmniej w czterech płaszczyznach.
	+ góra – dół - dostosowanie wysokości podłokietnika
	+ przód-tył - dostosowanie długość podłokietnika
	+ kąt położenia nakładki – regulacja skierowania do wewnątrz lub na zewnątrz
	+ odległość od siedziska – dopasowanie szerokości ustawienia podłokietników względem siedziska
* nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego tworzywa
 |  |
| **pozostałe wymagania:*** dominujący kolor nietapicerowanych elementów fotela - czarny
* wytrzymałość fotela – minimum 120 kg
* minimum 3 lata gwarancji w systemie door to door
* atesty lub sprawozdania z badań wytrzymałościowych potwierdzających bezpieczeństwo użytkowania, trudnopalność tkaniny, odporność tkaniny na ścieranie
* oświadczenie, że zaoferowany fotel obrotowy spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r.
 | **posiada dokument/y: tak / nie \*****\***zakreślić lub podkreślić właściwe |

|  |  |
| --- | --- |
| **WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY W ZŁ** |  |

**Uwaga:**

**Wykonawca wpisuje w kolumnie oznaczonej (Parametry oferowane) parametry, które mają potwierdzić spełnianie szczegółowych minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego w kolumnie oznaczonej (Parametry szczegółowe). Dodatkowo w wyznaczonym miejscu kolumny oznaczonej (Parametry oferowane) Wykonawca zaznacza czy zaoferowany fotel posiada atesty lub sprawozdania z badań wytrzymałościowych potwierdzających bezpieczeństwo użytkowania, trudnopalność tkaniny, odporność tkaniny na ścieranie, zaznacza czy zaoferowany fotel spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. opublikowane w Dz. U. poz. 2367 oraz wpisuje nazwę producenta, nazwę i typ zaoferowanego przedmiotu.**

 Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem

 elektronicznym, podpisem zaufanym lub

 podpisem osobistym osoby uprawomocnionej

 do występowania w imieniu Wykonawcy